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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 31ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 363/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2026,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  13:00,  ήλθε σε κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 24961/14.9.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
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	Βεργίνης Ξενοφών
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	Σκληρός Φίλιππος

	3
	Μαργέλη Μαρία
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Ε. α) Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας, β) έγκριση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, δ) συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης.
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη λόγω του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί από την διοργανώτρια αρχή της GBL (Greek Basketball League) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για διεξαγωγή των επίσημων αγώνων της ομάδας μπάσκετ «Δόξα Λευκάδας» για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για τις αρχές Οκτωβρίου 2026.

                                                                    Εισηγήτρια: Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 24961/14.9.2026   πρόσκληση.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον    της συζήτησης του θέματος, για τους προαναφερόμενους λόγους.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην κ.Κωνσταντινίδη, η οποία είπε:
Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

         Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του νησιού μας, «ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πέτυχε την ιστορική της άνοδο / συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, τη GBL (Greek Basketball League) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για τις αρχές Οκτωβρίου 2026.

        Προκειμένου να επιτραπεί η διεξαγωγή των επίσημων αγώνων της κατηγορίας αυτής στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας, είναι νομικά και θεσμικά υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από τον ΕΣΑΚΕ. Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού προϋποθέτει την άμεση αναβάθμιση των υποδομών του γηπέδου και συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, την εγκατάσταση:

· Νέων σύγχρονων προδιαγραφών μπασκετών.

· Ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και χρόνου (σύμφωνα με τους κανονισμούς FIBA/ΕΣΑΚΕ).

· Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (κάμερες ασφαλείας) για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και της αθλητικής νομοθεσίας.

       Για τις ανωτέρω προμήθειες έχουν συνταχθεί οι κάτωθι μελέτες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας:

- η υπ’ αριθ. 147/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 64.542,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- η υπ’ αριθ. 148/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και χρονομέτρων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 53.692,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- η υπ’ αριθ. 149/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

       Στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αριθ. 168/02-09-2026 απόφαση Δ.Σ.) έχουν εγγραφεί οι κάτωθι εξειδικευμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους ΑΛΕ:

· ΑΛΕ 015.3120989001 «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου» με το ποσό των 64.542,00 ευρώ.

· ΑΛΕ 015.3120989002 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και χρονομέτρων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου» με το ποσό των 53.692,00 ευρώ.

· ΑΛΕ 015.3120989003 «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου» με το ποσό των 37.200,00 ευρώ.

       Επειδή δεν έχει ακόμη εγκριθεί η υπ’ αριθ. 168/02-09-2026 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 460 παρ. 2 του Ν. 5314/2026 και του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ' του Ν. 4412/2016 για αναθέσεις επείγοντος χαρακτήρα.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (Άρθρο 32 παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του Ν. 4412/2016, η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση επιτρέπεται:

«στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Τα περιστατικά που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδίδονται σε δική τους ευθύνη.»
Στην προκειμένη περίπτωση, συντρέχουν σωρευτικά όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις:

1. Απρόβλεπτο Γεγονός: Η οριστικοποίηση της συμμετοχής της «Δόξας Λευκάδας» στη GBL και οι αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε ο ΕΣΑΚΕ για το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο αποτελούν γεγονότα που συνδέονται με αθλητικά αποτελέσματα και αποφάσεις τρίτων οργάνων, τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή να προγραμματιστούν σε προγενέστερο χρόνο από τον Δήμο.

2. Αδυναμία Τήρησης Προθεσμιών: Με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου (σε λιγότερο από έναν μήνα), η διενέργεια μιας ανοικτής τακτικής διαδικασίας (διεθνούς ή εθνικού διαγωνισμού) είναι αντικειμενικά αδύνατη, καθώς οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες δημοσιότητας θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της προμήθειας μετά την έναρξη ή και τη λήξη του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

3. Αιτιώδης Σύνδεσμος: Η χρήση της κατεπείγουσας διαδικασίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα υλικά που απαιτεί ο ΕΣΑΚΕ για την αδειοδότηση (μπασκέτες, πίνακες, κάμερες), χωρίς καμία διάθεση κατάχρησης της διάταξης.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Η συμμετοχή της «Δόξας Λευκάδας» στη GBL αποτελεί ένα γεγονός ύψιστης σημασίας για το νησί μας, το οποίο επιφέρει:

· Ανάπτυξη του Αθλητισμού & Κίνητρο για τη Νεολαία: Η παρουσία κορυφαίων αθλητών και ομάδων στη Λευκάδα θα αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης για τα παιδιά του νησιού, ενισχύοντας τις ακαδημίες και στρέφοντας τη νεολαία προς τον αθλητισμό και τον υγιή ανταγωνισμό.

· Τόνωση της Τοπικής Οικονομίας: Κάθε εντός έδρας αγώνας συνεπάγεται την έλευση εκατοντάδων φιλάθλων, δημοσιογράφων και αποστολών. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση αύξηση της κίνησης στα καταλύματα, την εστίαση, το εμπόριο και τις μεταφορές του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο (εκτός τουριστικής αιχμής).

· Προβολή του Νησιού: Η τηλεοπτική και διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων πανελλαδικά προβάλλει τη Λευκάδα ως έναν σύγχρονο, ασφαλή και οργανωμένο προορισμό, ενισχύοντας το brand name του νησιού.

4. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες :

· Αποβολή ή Μη Αδειοδότηση της Ομάδας: Η «Δόξα Λευκάδας» θα αδυνατεί να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο μη έκδοσης πιστοποιητικού, μηδενισμού, ή αναγκαστικής μεταφοράς της έδρας της εκτός νησιού (σε άλλη πόλη/νομό). Αυτό θα ισοδυναμούσε με αθλητική και οικονομική εξόντωση του σωματείου.

· Οικονομική Ζημία για την Τοπική Αγορά: Απώλεια σημαντικών εσόδων από τον αθλητικό τουρισμό κατά τη διάρκεια ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου.

· Κοινωνική Απογοήτευση & Ηθική Βλάβη του Δήμου: Θα πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος θα εμφανιστεί αδύναμος να στηρίξει τη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία του τόπου, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία και τους φιλάθλους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«Προμήθεια και τοποθέτηση ………………………………….. για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Α/Α
	Περιγραφή
	Μον.
	Ενδεικτική Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο (€)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Καθαρό Σύνολο
	

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


Καθαρή αξία (ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………








Ημερομηνία…………………………………..









Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ








         (Σφραγίδα-υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

	
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

                        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                 Λευκάδα, …./…/2026
                         Αριθμ. Πρωτ. : 

	Πληροφορίες: 

Ταχ. Δ/νση: 

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο: 

e-mail: 
	Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη

31100 Λευκάδα

26453……………..                                                

	
	         ΠΡΟΣ :     …………………………….
                                     


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ………………………………………………… για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας.

Με την υπ’ αριθ. …/14-09-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας, β) η έγκριση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, γ) ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, δ) η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της. 
 
Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας κλειστό-σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, τεχνική προσφορά που θα πληροί τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της υπ’ αριθ. ……../2026 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα).

Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός-σφραγισμένος, να αναγράφει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή, να αναφέρει τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης και τα στοιχεία του Δήμου Λευκάδας (Δήμος Λευκάδας, Ταχ. διεύθυνση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Α. Κατωπόδη), να απευθύνεται στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης και να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι 18-09-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ημέρα αποσφράγισης ορίζεται η Δευτέρα 21-09-2026 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, από την Επιτροπή διαπραγμάτευσης,  όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. …./14-09-2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών, τηλ. 2645360555, κ. Αθανίτης Αντώνιος και σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2645360533, κα Γεωργάκη Αγγελική.
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
 
Το ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή τους. 
 
 
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία (Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ.) το οποίο έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

-  η συμμετοχή δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

- δεν έχουν  επιβληθεί σε βάρος του φορέα κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

- δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
 
Προσοχή: Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς πέραν των άλλων τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει οπωσδήποτε και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.  Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από Διαπιστευμένο /Πιστοποιημένο Φορέα Δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Για την επαγγελματική του δραστηριότητα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.


3. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του θα δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 148 έως 154  του ν.4601/2019  (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α’), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος B’), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').


Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.Ε83601.0001.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4412/2016.

         Στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αριθ. 168/02-09-2026 απόφαση Δ.Σ.) έχει εγγραφεί η κάτωθι εξειδικευμένη πίστωση στον αντίστοιχο ΑΛΕ:

………………………………………………………………………………………………………………………

Συνημμένα:
1. η υπ’ αριθ. ……./2026 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2. υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση φορητών, πιστοποιημένων κατά FIBA Level 1 μπασκετών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας, ώστε η εγκατάσταση να καταστεί κατάλληλη για τη διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικού επιπέδου, ενόψει της συμμετοχής της ομάδας μπάσκετ της Λευκάδας στη Greek BasketballLeague (GBL).

Η συμμετοχή σε πρωτάθλημα εθνικής εμβέλειας προϋποθέτει τη συμμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με τους κανονισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η διοργανώτρια αρχή, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας (FIBA, EN-1270). Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του γυμναστηρίου δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές, καθιστώντας αναγκαία την προμήθεια νέων, πιστοποιημένων μπασκετών.

Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε πλήρη λειτουργία τριών (3) φορητών μπασκετών, πιστοποιημένων κατά FIBA Level 1, οι οποίες θα εγκατασταθούν στο γήπεδο του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας σύμφωνα με τις επίσημες διαστάσεις και αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται για αγώνες μπάσκετ επαγγελματικού επιπέδου.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εύκολης και ασφαλούς ανύψωσης/χαμηλώματος, αυτόματη σταθεροποίηση κατά τη θέση αγώνα, ενισχυμένη κατασκευή για αντοχή σε καταπονήσεις αγωνιστικού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων φαινομένων dunk), καθώς και τα απαραίτητα συστήματα πρόσδεσης/αγκύρωσης στο δάπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αθλητών και θεατών.

Στόχος της προμήθειας είναι η πλήρης συμμόρφωση της αθλητικής εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της διοργανώτριας αρχής της GBL, η αναβάθμιση της λειτουργικότητας του γυμναστηρίου και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής των αγώνων.
Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και τη συμμόρφωσή του με τα ισχύοντα πρότυπα.
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ


	[image: image4.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	64.542,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	147/2026

	
	
	ΑΛΕ:
	015.3120989001



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο κάτωθι ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει συνταχθεί βάσει έρευνας τρεχουσών τιμών αγοράς για εξοπλισμό αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στον προσδιορισμό της εκτιμώμενης δαπάνης της προμήθειας. Οι τελικές τιμές θα προκύψουν κατόπιν της διαπραγμάτευσης.

	Α/Α
	Περιγραφή
	Μον.
	Ενδεικτική Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο (€)

	1
	Φορητή, πιστοποιημένη κατά FIBA Level 1 μπασκέτα επαγγελματικού επιπέδου, πλήρως εξοπλισμένη με σύστημα ανύψωσης, αυτόματη σταθεροποίηση, ταμπλό ασφαλείας, στεφάνι τύπου βαρέως τύπου και σετ αγκύρωσης δαπέδου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 3.
	ΤΕΜ. 3
	17.350,00
	52.050,00

	
	
	
	Καθαρό Σύνολο
	52.050,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	12.492,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	64.542,00


Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός (φορητές μπασκέτες). Ισοδύναμος εξοπλισμός που πληροί ή υπερκαλύπτει τις κατωτέρω απαιτήσεις γίνεται αποδεκτός.

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση / Προδιαγραφή

	Πιστοποίηση
	Πιστοποιημένη μπασκέτα κατηγορίας FIBA Level 1, κατασκευασμένη και ελεγμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1270.

	Τύπος
	Φορητή (μετακινούμενη) μπασκέταβαρέως τύπου, κατάλληλη για αγώνες επαγγελματικού/επίσημου επιπέδου.

	Πρόβολος
	325 cm.

	Ύψος στεφάνης
	Ρυθμιζόμενο ύψος στεφάνης, με κύρια θέση αγώνα στα 305 cm (δυνατότητα προαιρετικής ρύθμισης σε χαμηλότερη θέση, π.χ. 260 cm, για χρήση σε μικρότερες ηλικίες).

	Μηχανισμός ανύψωσης/χαμηλώματος
	Μηχανικό σύστημα ανύψωσης και χαμηλώματος με υποβοήθηση ελατηρίου (χωρίς χρήση υδραυλικού λαδιού ή ηλεκτρικού ρεύματος), το οποίο επιτρέπει σε ένα (1) μόνο άτομο να μεταφέρει τη μπασκέτα από τη θέση αποθήκευσης στη θέση αγώνα εντός ελαχίστου χρόνου (έως 5 δευτερολέπτων), με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

	Σύστημα σταθεροποίησης
	Αυτόματο σύστημα σταθεροποίησης βάσης, το οποίο κατά την ανύψωση της μπασκέτας μεταφέρει το φορτίο από τους τροχούς σε υποπλαίσιο στήριξης που ακουμπά στο δάπεδο, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή βάρους και σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ανεξαρτήτως καταπονήσεων (π.χ. κατά τη διάρκεια dunk).

	Βάση / πλαίσιο
	Βαρέως τύπου, σταθερή κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής, βαμμένη ηλεκτροστατικά, με ρουλεμάν περιστροφής χωρίς ανάγκη συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της.

	Τροχοί
	Πολλαπλοί τροχοί (εμπρός περιστρεφόμενοι, πίσω σταθεροί) με ρουλεμάν, για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση και βέλτιστη κατανομή του βάρους κατά τη μεταφορά.

	Ταμπλό
	Ανθεκτικό ταμπλό ασφαλείας από γυαλί πάχους τουλάχιστον 12 mm, ανθεκτικό σε καρφώματα (dunkproof), με περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο προστασίας.

	Στεφάνι
	Στεφάνι τύπου βαρέως τύπου με σύστημα επαναφοράς 180° (breakaway), ίσης αντίστασης από κάθε γωνία πρόσκρουσης, με κρυφούς συνδέσμους στήριξης διχτύου.

	Δίχτυ
	Ανθεκτικό δίχτυ τύπου anti-whip από νάιλον, πάχους τουλάχιστον 6 mm.

	Προστατευτικές επενδύσεις
	Προστατευτική επένδυση από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας (PU) στο μπροστινό και πλαϊνό τμήμα της βάσης, καθώς και στο ταμπλό, για την προστασία των αθλητών από τραυματισμό.

	Διαστάσεις θέσης αποθήκευσης
	Ενδεικτικά (ΜxΠxΥ): 5,20 x 1,90 x 2,10 m, με αυτόματο κλείδωμα στη θέση αποθήκευσης.

	Διαστάσεις θέσης αγώνα
	Ενδεικτικά (ΜxΠxΥ): 5,85 x 1,90 x 3,95 m, με αυτόματο κλείδωμα στη θέση αγώνα.

	Ζώνη ασφαλείας
	Ελάχιστη απόσταση 325 cm από το ταμπλό έως το εμπρόσθιο σημείο πρόσκρουσης της βάσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς FIBA.

	Μεταφορά
	Ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα βάσης για ασφαλή μετακίνηση με ανυψωτικό μηχάνημα (clark).

	Σύστημα αγκύρωσης
	Πλήρες σετ αγκύρωσης/πρόσδεσης στο δάπεδο (κρίκοι/πείροι πάκτωσης) στο πίσω μέρος της βάσης, συμβατό με τους κύριους τύπους αθλητικού δαπέδου (PVC ή παρκέ), για γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση σύμφωνα με τις επίσημες γραμμές του γηπέδου.

	Βάρος
	Συνολικό βάρος έως περίπου 1.450 kg ανά μονάδα, με κατανομή φορτίου σε δάπεδο εντός των ορίων που προβλέπονται από το πρότυπο EN-1270.

	Ποσότητα
	Τρία (3) τεμάχια, πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα προς χρήση.

	Εγγύηση / συμμόρφωση
	Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το πρότυπο EN-1270 και την πιστοποίηση FIBA Level 1, καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας.


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη τεχνική τεκμηρίωση (prospectus/φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών) και πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερόμενου εξοπλισμού με τα ανωτέρω πρότυπα, πριν την οριστική παραλαβή.
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	                ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	64.542,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	147/2026

	
	
	ΑΛΕ:
	015.3120989001



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσας είναι προμήθεια και τοποθέτηση φορητών, πιστοποιημένων κατά FIBA Level 1 μπασκετών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
1. Τις δ/ξεις του Ν. 5314/29.06.2026 «Kώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»..

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα το άρθρο 32γ
4. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:


Α) Η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση
Β) Η συγγραφή υποχρεώσεων

Γ) Η τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με το Άρθρο 32 παρ. γ «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στη διαπραγμάτευση ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαπραγμάτευσης.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προδιαγραφές – Σύμβαση – Εγγυήσεις 

Προδιαγραφές: Όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σύμβαση

Κατακύρωση αποτελέσματος:
Η αρμόδια επιτροπή της διαπραγμάτευσης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, εισηγείται την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος προς τη Δημοτική Επιτροπή. 

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε διάστημα 5 ημερών οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ανάδοχος-Προμηθευτής

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Χρόνος διάρκειας της προμήθειας

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δέκα ημέρες (10) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10ο. Χρόνος παράδοσης - Τόπος παράδοσης. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε συνολικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τον προμηθευτή βαραίνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης, με γραπτή αιτιολόγηση που θα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 11ο Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου. 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο Τρόπος  πληρωμής

Η καταβολή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει κατόπιν της παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παραλαβής).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 13ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 14ο . Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, κατά την ημέρα παράδοσης.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 15ο Πλημμελής ποιότητα.

Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στο κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του Δήμου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται προς αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16ο Γλώσσα σύνταξης
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα ή μεταφρασμένα και μη νομίμως επικυρωμένα δε λαμβάνονται υπόψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, με εξαίρεση τα διεθνή σύμβολα.

Άρθρο 17ο :  Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφορά.  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (€) και αφορά το σύνολο των ειδών.

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν υπόψη ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται τους ισχύοντες κατά την ημέρα της διαπραγμάτευσης φόρους, τέλη και κρατήσεις, καθώς και το όποιο κόστος και έξοδα προκύπτουν σε εφαρμογή της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και μελέτης.

Άρθρο 18ο :  Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που ζητούνται από το κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της παρούσης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις τεχνικές περιγραφές.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
4. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από Διαπιστευμένο /Πιστοποιημένο Φορέα Δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Στην συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες, για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

6. Για την επαγγελματική του δραστηριότητα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

7. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του θα δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών. Θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

8. Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	                ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	Προμήθεια και TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ηλεκτρικΩΝ πίνακΩΝ  και χρονομετρων ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	53.692,00€ με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	148 /2026

	
	
	AΛΕ:
	015.3120989002
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	Προμήθεια και TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ηλεκτρικΩΝ πίνακΩΝ ΚΑΙ χρονομέτρων ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	53.692,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.1 Αντικείμενο της Μελέτης
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄-14΄΄, καθώς και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού (βέλος κατοχής, χρονόμετρα αποδυτηρίων, φωτεινές μπάρες LED, κονσόλες χειρισμού), στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή επίσημων αγώνων καλαθοσφαίρισης της διοργάνωσης GBL (Greek Basketball League), καθώς και λοιπών αγώνων εθνικού και τοπικού επιπέδου.

Η αναβάθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου το γήπεδο να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι κανονισμοί των αρμόδιων αθλητικών ομοσπονδιών (FIBA, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) για τη διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικού πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα φιλοξενίας και άλλων αθλημάτων (χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο σάλας) μέσω πολυαθλητικού (multi-sport) συστήματος ενδείξεων.
1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση και Ανάγκη Αναβάθμισης
Το Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας διαθέτει υφιστάμενο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή αγώνων επιπέδου GBL (ενδεικτικά: ονόματα παικτών, ατομικά στοιχεία και ποινές ανά παίκτη, πιστοποιημένο χρονόμετρο επίθεσης 24΄΄-14΄΄ με σύγχρονη τεχνολογία, συμβατότητα με συστήματα στατιστικών/γραφικών και τηλεοπτικής μετάδοσης). Ως εκ τούτου απαιτείται η προμήθεια νέου, πλήρους και πιστοποιημένου συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί ενιαία και θα διασυνδέεται άμεσα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της αίθουσας, όπου αυτό είναι εφικτό.
1.3 Περιγραφή του Προτεινόμενου Συστήματος
Το προς προμήθεια ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ομοσπονδιών FIBA, Euroleague, FIVB, IHF και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), καλύπτοντας τις απαιτήσεις αγώνων εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται, κατ' ελάχιστον, από τα ακόλουθα:

· 1 τεμάχιο πολυαθλητικό (multi-sport) ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων με ενδείξεις ονομάτων παικτών – διαστάσεις 7.100×2.200×50 mm,

· 2 τεμάχια κεντρικές κονσόλες χειρισμού (μία κύρια και μία εφεδρική),

· 2 τεμάχια remote χειριστήρια START/STOP χρόνου αγώνα (ένα κύριο και ένα εφεδρικό),

· 2 τεμάχια ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄, τεσσάρων όψεων – διαστάσεις 670×700×670 mm,

· 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό χρονόμετρο επίθεσης 24΄΄, μονής όψης (εφεδρικό) – διαστάσεις 670×700×80 mm,

· κόρνες υψηλής ισχύος ενσωματωμένες στα χρονόμετρα επίθεσης,

· 2 τεμάχια remote χειριστήρια RESET24/RESET14/START/STOP/OFF (ένα κύριο και ένα εφεδρικό),

· 3 τεμάχια περιμετρικές κόκκινες φωτεινές μπάρες LED για τα ταμπλό των μπασκετών,

· 3 τεμάχια οριζόντιες κίτρινες φωτεινές μπάρες LED για τα ταμπλό των μπασκετών,

· 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό βέλος εναλλασσόμενης κατοχής για τη Γραμματεία,

· 3 τεμάχια ηλεκτρονικά χρονόμετρα αποδυτηρίων,

· τα υλικά στερέωσης (brackets) του πίνακα και των χρονομέτρων, καθώς και οι καλωδιώσεις δεδομένων (data),

· εργασίες τοποθέτησης, ηλεκτρολογικής σύνδεσης και εκπαίδευσης των χειριστών.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων και τα χρονόμετρα επίθεσης πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και να λειτουργούν ως ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, με τον χρόνο αγώνα των χρονομέτρων απολύτως συγχρονισμένο με τον κεντρικό χρόνο του πίνακα. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά με πρόσθετους πίνακες αποτελεσμάτων ή έγχρωμες οθόνες LED / LED cube, καθώς και να είναι συμβατό με σύστημα precision-time, όπου αυτό απαιτείται.
1.4 Λειτουργικές Απαιτήσεις Διασύνδεσης
Το σύστημα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί άμεσα, χωρίς επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού, με τα συστήματα τηλεοπτικής μετάδοσης καθώς και με προγράμματα στατιστικών/γραφικών που χρησιμοποιούνται από τους επίσημους συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της διοργανώτριας αρχής, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης αγώνων GBL με τηλεοπτική μετάδοση και ζωντανή στατιστική καταγραφή.
1.5 Εγγυήσεις, Πιστοποιητικά, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

· Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, για πλήρη σειρά εργασιών και ανταλλακτικών,

· Επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών,

· Πιστοποίηση CE, RoHS και υποχρεωτική πιστοποίηση FIBA για τον πίνακα και τα χρονόμετρα επίθεσης,

· Πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, ISO37001:2025, ISO/IEC27001:2022, ISO22301:2019 και ISO50001:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης,

· Πλήρη τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμή λειτουργίας και εκπαίδευση των χειριστών από τον προμηθευτή,

· Άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης,

· Εγχειρίδια χρήσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Περιγραφή Είδους
	Ποσότητα
	Τιμή/Σετ (€)
	Σύνολο (€)

	Multi-sport ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων με κεντρικές ενδείξεις (χρόνος, σκορ, κλπ.), ονόματα ομάδων, ατομικά στοιχεία παικτών (αριθμός 0-99, ποινές, πόντοι) και ονόματα παικτών – Διαστάσεις: 7.100x2.200x50mm
	1
	23.000,00
	23.000,00

	Τετράπλευρο ηλεκτρονικό χρονόμετρο επίθεσης 24΄΄-14΄΄ με χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου – Διαστάσεις: 670x700x670mm
	2
	5.000,00
	10.000,00

	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο επίθεσης 24΄΄-14΄΄ με χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου (εφεδρικό, μονής όψης) – Διαστάσεις: 670x700x80mm
	1
	1.400,00
	1.400,00

	Ηλεκτρονικό βέλος εναλλασσόμενης κατοχής
	1
	400,00
	400,00

	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο αποδυτηρίων
	3
	450,00
	1.350,00

	Κίτρινη οριζόντια φωτεινή μπάρα LED
	3
	150,00
	450,00

	Κόκκινη περιμετρική φωτεινή μπάρα LED
	3
	600,00
	1.800,00

	Κονσόλα χειρισμού με remote χειριστήρια START/STOP και RESET 24΄΄/14΄΄
	2
	1.200,00
	2.400,00

	Εργασίες τοποθέτησης, συνδέσεις και εκπαίδευση χειριστών
	1
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	Καθαρή Αξία:
	43.300,00 €

	
	
	Φ.Π.Α. 24%:
	10.392,00 €

	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	53.692,00 €
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης και Πιστοποίησης
Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων και τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν έγκυρη πιστοποίηση FIBA Approved Equipment. Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ανά μοντέλο. 

	Κατηγορία Εξοπλισμού
	Επίπεδο Διοργανώσεων

	Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων (Scoreboard)
	Level 1

	Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων (Scoreboard)
	Level 1

	Χρονόμετρο Επίθεσης (Shot Clock), τετράπλευρο
	Level 1

	Χρονόμετρο Επίθεσης (Shot Clock), μονής όψης
	Level 1


Το επίπεδο Level 1 αφορά αγώνες Εθνικών Ομάδων και κορυφαίες διοργανώσεις συλλόγων, ενώ το επίπεδο Level 2 αφορά κάθε άλλη διοργάνωση εκτός Level 1, για την οποία συνιστάται (χωρίς να είναι υποχρεωτική) η χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού. Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει επιπλέον να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, ISO37001:2025, ISO/IEC27001:2022, ISO22301:2019 και ISO50001:2018 από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, τεκμηριωμένη με βεβαιώσεις Επίσημων Φορέων της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ) και αναλυτικό κατάλογο υλοποιημένων έργων σε κλειστά γυμναστήρια, με αναφορά στον υπεύθυνο επικοινωνίας και τη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε.
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Τεχνολογία ενδείξεων
	Φωτοδίοδοι (LED) στατικής οδήγησης (όχι σάρωσης), διάρκειας ζωής άνω των 100.000 ωρών λειτουργίας· βλάβη σε ένα pixel να περιορίζεται μόνο σε αυτό και όχι σε ολόκληρο ψηφίο ή τμήμα πίνακα.

	Επιφάνεια πίνακα/χρονομέτρων
	Άθραυστη και ανθεκτική σε χτυπήματα μπάλας (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ)· δεν επιτρέπεται προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα που αλλοιώνει την ορατότητα.

	Ηλεκτρονικά κυκλώματα
	Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με άριστη μηχανική στήριξη, εύκολα αντικαταστάσιμες σε περίπτωση βλάβης.

	Λογισμικό
	Βασισμένο σε τεχνολογία μικροϋπολογιστών, με δυνατότητα αναβάθμισης σε περίπτωση αλλαγής κανονισμών.

	Σκελετός
	Βαμμένος με μοριακή βαφή, χρώμα μαύρο ματ, χωρίς αιχμηρές γωνίες/ακμές.

	Διαγνωστικά
	Λειτουργία LED Test για έλεγχο ομαλής λειτουργίας των ενδείξεων.

	Αποθήκευση δεδομένων
	Αυτόματη αποθήκευση στοιχείων αγώνα με άμεση επαναφορά (Re-Call) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δυνατότητα Last Game Re-Call.

	Τροφοδοσία
	230V – 50Hz.

	Τοποθέτηση
	Σταθερή και ασφαλής στήριξη (τοίχος ή ανάρτηση), σε ύψος/σημείο ορατό από παίκτες, προπονητές, γραμματεία και φιλάθλους.

	Ρύθμιση φωτεινότητας
	Τουλάχιστον 8 επίπεδα φωτεινότητας, ρυθμιζόμενα από τη μονάδα χειρισμού.


Ενδείξεις Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Καλαθοσφαίριση)
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA, ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να διαθέτει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες ενδείξεις:

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Χρόνος αγώνα
	4 ψηφία (99:59–0:0), ύψος ≥260 mm, πλάτος ≥130 mm· κόκκινο φωτεινό σημείο παύσης χρόνου· ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου το τελευταίο λεπτό (59.9…0.0).

	Κόρνα λήξης χρόνου
	Αυτόματη ηχητική κόρνα υψηλής ισχύος (≥112 dB) με ταυτόχρονη ανάφλεξη κόκκινου φωτεινού πλαισίου στο ταμπλό· δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης από τον κριτή.

	Σκορ ομάδων
	0–199, 3 ψηφία ανά ομάδα, ύψος ≥260 mm, πλάτος ≥130 mm.

	Time-outs
	3 ανά ομάδα με κίτρινα φωτεινά σημεία· ηχητική προειδοποίηση 10΄΄ πριν τη λήξη και στη λήξη· ρυθμιζόμενη διάρκεια.

	Περίοδος
	1 ψηφίο (1–4 και παρατάσεις), ύψος ≥210 mm, πλάτος ≥105 mm.

	Ομαδικές ποινές
	1 ψηφίο ανά ομάδα (1–4), ύψος ≥210 mm· η 5η ποινή με κόκκινο φωτεινό τετράγωνο πλευράς 125 mm· αυτόματη ενημέρωση από τις ατομικές ποινές.

	Ονόματα ομάδων
	≥3 χαρακτήρες, ύψος ≥160 mm, λευκό χρώμα, υποστήριξη Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων.

	Αριθμός φανέλας παίκτη
	12 παίκτες/ομάδα (24 συνολικά), 2 ψηφία (0–99), ύψος ≥130 mm, κίτρινο χρώμα.

	Ατομικές ποινές παίκτη
	1 ψηφίο (0–9) ανά παίκτη, ύψος ≥130 mm, κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει 5΄΄ στη νέα καταχώρηση.

	Πόντοι παίκτη
	2 ψηφία (0–99) ανά παίκτη, ύψος ≥130 mm, πράσινο χρώμα, άθροιση στο συνολικό σκορ.

	Ονόματα παικτών
	≥10 χαρακτήρες ανά παίκτη, ύψος ≥130 mm, λευκό χρώμα, Ελληνικοί και Λατινικοί χαρακτήρες.

	Χρόνος time-out
	Ξεχωριστό χρονόμετρο, ύψος ψηφίων ≥210 mm.

	Ένδειξη τελευταίου foul
	Αριθμός παίκτη – αριθμός ατομικών ποινών, εμφάνιση 5΄΄, ύψος ψηφίων ≥210 mm.

	Καλιμπράρισμα LED μπαρών
	Συγχρονισμός με μηδενισμό χρόνων αγώνα/24΄΄ για ακρίβεια σε instant replay 25 fps (υποχρεωτικό για Euroleague).

	Χρόνος διαλείμματος/ημιχρόνου
	Αυτόματη έναρξη μέτρησης μετά τη λήξη περιόδου, με προεπιλογή χρόνου περιόδου, pre-game και διαλείμματος· δυνατότητα χειρισμού χωρίς κλείδωμα χειριστηρίου· δυνατότητα προσθήκης 1 λεπτού για instant replay.


Το σύστημα πρέπει να διαθέτει επιπλέον σύνολα ενδείξεων για χειροσφαίριση (IHF) και πετοσφαίριση (FIVB), ώστε ο πίνακας να είναι πλήρως πολυαθλητικός (multi-sport), σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών.
Ηλεκτρονικά Χρονόμετρα Επίθεσης 24΄΄–14΄΄
Τα κεντρικά χρονόμετρα επίθεσης πρέπει να είναι τεσσάρων όψεων και το εφεδρικό μονής όψης, με λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς FIBA (24΄΄ έως 0.0΄΄, άμεση επαναφορά στα 14΄΄, ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec).

	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Ψηφία χρόνου επίθεσης
	2 ψηφία, κόκκινο χρώμα, ύψος ≥260 mm, πλάτος ≥130 mm, πάχος 2 σειρές LED, με τελεία ένδειξης δεκάτου κάτω από τα 5΄΄.

	Ψηφία χρόνου αγώνα
	4 ψηφία, κίτρινο χρώμα, ύψος ≥160 mm, πλάτος ≥80 mm, με κεντρική κόκκινη τελεία παύσης χρόνου.

	Κόρνα
	Ισχύος >100 dB, με ήχο διαφορετικό από την κόρνα του κεντρικού πίνακα.

	Φωτεινό σημείο λήξης επίθεσης
	Κόκκινο σημείο διαμέτρου ≥50 mm.

	Φωτεινή γραμμή λήξης επίθεσης
	Οριζόντια κίτρινη γραμμή LED πάχους ≥10 mm στο άνω μέρος του ταμπλό της μπασκέτας.

	Επικοινωνία με χειριστήριο
	Αποκλειστικά ενσύρματη, μέσω καλωδίου (όχι ασύρματη), για αξιοπιστία και αποφυγή παρεμβολών.

	Λογική επαναφοράς 14΄΄/24΄΄
	Σύμφωνη με τους νέους κανονισμούς FIBA (επαναφορά στα 24΄΄ από άμυνα· στα 14΄΄ ή διατήρηση ανάλογα με τον εναπομείναντα χρόνο επίθεσης· άμεση επαναφορά στα 14΄΄ μετά από επιθετικό ριμπάουντ).

	Χειριστήριο 24΄΄
	Μικρό, ενσύρματο, παραλληλόγραμμο, εργονομικό (χειρισμός χωρίς οπτική επαφή), με διακόπτες START/STOP, RESET24/OFF και RESET14.

	Διόρθωση σφαλμάτων
	Με ειδικά πλήκτρα διόρθωσης (όχι με ελεύθερη μέτρηση), συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης δεκάτων δευτερολέπτου κάτω από τα 5΄΄.


Χρονόμετρα Αποδυτηρίων και Ηλεκτρονικό Βέλος Κατοχής
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Χρονόμετρο αποδυτηρίων
	Ενδεικτικές διαστάσεις 450×250×50 mm· 4 ψηφία, ύψος 13 cm, συγχρονισμένο με τον κεντρικό χρόνο αγώνα του πίνακα.

	Ηλεκτρονικό βέλος κατοχής
	3 καταστάσεις (αριστερό / καμία ένδειξη / δεξιό), χειρισμός με διακόπτη επί της συσκευής· ενδεικτικές διαστάσεις 450×250×50 mm.


Κεντρικό Χειριστήριο
Το κεντρικό χειριστήριο πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας, εύχρηστο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών κριτών, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών με κατάλληλο μενού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,

· Πρόσθετα πλήκτρα/διακόπτες εκτός οθόνης για γρήγορες ενέργειες κατά τη διάρκεια του αγώνα,

· Είσοδοι/έξοδοι για σύνδεση με οθόνες LED, φορητό Η/Υ, πίνακα αποτελεσμάτων, χρονόμετρα επίθεσης, remote χειριστήρια, precision time, θύρες USB, σειριακή θύρα και ασύρματη επικοινωνία,

· Επιλογή αθλήματος (καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση κ.λπ.),

· Καταχώρηση και αποθήκευση ονομάτων ομάδων/παικτών για μελλοντική επανάκληση,

· Αποθήκευση προκαθορισμένων ρυθμίσεων αγώνων ανά επίπεδο διοργάνωσης,

· Λειτουργίες Last Game Re-Call και αυτόματη επαναφορά (Re-Call) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,

· Ρύθμιση φωτεινότητας πίνακα, χρονομέτρων και οθόνης χειριστηρίου (τουλάχιστον 8 επίπεδα),

· Διόρθωση χρόνου αγώνα και χρόνου επίθεσης σε επίπεδο δεκάτου δευτερολέπτου, καθώς και επαναφορά στον τελευταίο χρόνο επίθεσης πριν από λανθασμένο reset.

Η επικοινωνία του χειριστηρίου με τον πίνακα και τα χρονόμετρα πρέπει να είναι αποκλειστικά ενσύρματη. Ο χειρισμός των λειτουργιών πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τις σχετικές οδηγίες του Συνδέσμου Κριτών Καλαθοσφαίρισης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
Επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του:

· Πιστοποιητικά FIBA Approved Equipment για όλα τα προσφερόμενα μοντέλα πίνακα και χρονομέτρων επίθεσης,

· Πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, 

· Βεβαιώσεις συνεργασίας/συμβατότητας με τις εταιρείες στατιστικών/γραφικών που συνεργάζονται με τους επίσημους τηλεοπτικούς σταθμούς μετάδοσης αγώνων και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης,

· Βεβαιώσεις εμπειρίας από Επίσημους Φορείς της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ) και αναλυτικό κατάλογο υλοποιημένων έργων,

· Φωτογραφίες (όχι μόνο τεχνικά σχέδια) όλων των προσφερόμενων μοντέλων, στις οποίες να απεικονίζονται ευκρινώς οι απαιτούμενες ενδείξεις.

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	Προμήθεια και TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ηλεκτρικΩΝ πίνακΩΝ ΚΑΙ χρονομέτρων ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	53.692,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	148/2026

	
	
	ΑΛΕ:
	015.3120989002



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄-14΄΄, καθώς και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού (βέλος κατοχής, χρονόμετρα αποδυτηρίων, φωτεινές μπάρες LED, κονσόλες χειρισμού), στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
5. Τις δ/ξεις του Ν. 5314/29.06.2026 «Kώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)και ιδιαιτέρως το άρθρο 32 παρ.2γ
8. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:


Α) Η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση
Β) Η συγγραφή υποχρεώσεων

Γ) Η τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με το Άρθρο 32 παρ. γ «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στη διαπραγμάτευση ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαπραγμάτευσης.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προδιαγραφές – Σύμβαση – Εγγυήσεις 

Προδιαγραφές: Όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σύμβαση

Κατακύρωση αποτελέσματος:
Η αρμόδια επιτροπή της διαπραγμάτευσης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, εισηγείται την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος προς τη Δημοτική Επιτροπή. 

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε διάστημα 5 ημερών οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ανάδοχος-Προμηθευτής

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Χρόνος διάρκειας της προμήθειας

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δέκα ημέρες (10) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10ο. Χρόνος παράδοσης - Τόπος παράδοσης. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε συνολικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τον προμηθευτή βαραίνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης, με γραπτή αιτιολόγηση που θα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 11ο Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου. 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο Τρόπος  πληρωμής

Η καταβολή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει κατόπιν της παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παραλαβής).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 13ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 14ο . Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, κατά την ημέρα παράδοσης.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 15ο Πλημμελής ποιότητα.

Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στο κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του Δήμου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται προς αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16ο Γλώσσα σύνταξης
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα ή μεταφρασμένα και μη νομίμως επικυρωμένα δε λαμβάνονται υπόψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, με εξαίρεση τα διεθνή σύμβολα.

Άρθρο 17ο :  Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφορά.  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (€) και αφορά το σύνολο των ειδών.

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν υπόψη ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται τους ισχύοντες κατά την ημέρα της διαπραγμάτευσης φόρους, τέλη και κρατήσεις, καθώς και το όποιο κόστος και έξοδα προκύπτουν σε εφαρμογή της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και μελέτης.

Άρθρο 18ο :  Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που ζητούνται από το κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της παρούσης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις τεχνικές περιγραφές.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
9. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από Διαπιστευμένο /Πιστοποιημένο Φορέα Δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10. Στην συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες, για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

11. Για την επαγγελματική του δραστηριότητα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

12. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του θα δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών. Θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

13. Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	                ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της αθλητικής εγκατάστασης ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή επίσημων αγώνων καλαθοσφαίρισης της διοργάνωσης GBL (Greek BasketballLeague).

Σκοπός του συστήματος είναι η συνεχής και αποτελεσματική εποπτεία των κρίσιμων χώρων της εγκατάστασης, η ενίσχυση της ασφάλειας θεατών, αθλητών και προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα καταγραφής και διερεύνησης περιστατικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. ΓΓΑ/35413/2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 929/Β/07.02.2024).

1.2 Θέσεις Εγκατάστασης Καμερών
Προβλέπεται η εγκατάσταση ψηφιακών καμερών δικτύου (IP) υψηλής ανάλυσης σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη δυνατή κάλυψη της αθλητικής εγκατάστασης. Ειδικότερα, κάμερες θα τοποθετηθούν:

· σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου της εγκατάστασης,

· στις εισόδους και εξόδους προς τον κύριο χώρο του γηπέδου,

· στις διόδους και στα σημεία ελεγχόμενης διέλευσης,

· στους κοινόχρηστους διαδρόμους,

· στις κλίμακες και στις οδεύσεις κυκλοφορίας των θεατών,

· στους κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης,

· περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου,

· στις κερκίδες και στα διαχωριστικά τμήματα αυτών,

· και σε κάθε άλλο σημείο που κρίνεται κρίσιμο για την ασφάλεια και την αποτελεσματική εποπτεία της εγκατάστασης.

Για την επιτήρηση των κερκίδων θα εγκατασταθούν σταθερές κάμερες υψηλής ανάλυσης, κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να περιορίζονται, κατά το δυνατόν, τα τυφλά σημεία και να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ευκρίνεια της καταγεγραμμένης εικόνας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προτείνονται οι κάτωθι θέσεις τοποθέτησης, σύμφωνα με την κάτοψη:
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Εικόνα 1. Προτεινόμενες θέσεις καμερών
1.3 Περιστροφικές Κάμερες PTZ
Στο κέντρο του γηπέδου θα εγκατασταθεί μία περιστροφική κάμερα τύπου PTZ (Pan–Tilt–Zoom), με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης περιστροφής καθώς και οπτικής μεγέθυνσης, ελεγχόμενη σε πραγματικό χρόνο από τον υπεύθυνο ασφαλείας μέσω κατάλληλου χειριστηρίου ή λογισμικού διαχείρισης.

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί δεύτερη περιστροφική κάμερα τύπου PTZ στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης, στην πλευρά της κεντρικής εισόδου, για την επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου, των προσβάσεων και των εξωτερικών σημείων συγκέντρωσης.

1.4 Κεντρικό Σύστημα Καταγραφής
Η διαχείριση και η καταγραφή του συνόλου των καμερών θα πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού καταγραφικού με δυνατότητα σύνδεσης, διαχείρισης και καταγραφής έως σαράντα οκτώ (48) ψηφιακών καμερών υψηλής ανάλυσης. Η συνολική χωρητικότητα των σκληρών δίσκων θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του καταγεγραμμένου υλικού για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, σύμφωνα με τις παραμέτρους ανάλυσης, ρυθμού καρέ και συμπίεσης που θα εφαρμοστούν.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση της αποθηκευτικής χωρητικότητας προβλέπεται:

· συνεχής καταγραφή, σε εικοσιτετράωρη βάση, για περίπου το 50% των καμερών, βάσει της κρισιμότητας των επιτηρούμενων χώρων,

· καταγραφή κατόπιν ανίχνευσης κίνησης για τις υπόλοιπες κάμερες.

Η τελική επιλογή των καμερών συνεχούς καταγραφής θα γίνει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διοίκηση της εγκατάστασης.

1.5 Κεντρικός Χώρος Ελέγχου – ControlRoom
Όλες οι καλωδιώσεις, τα συστήματα δικτύωσης, το κεντρικό καταγραφικό, οι οθόνες επιτήρησης, το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας και ο λοιπός ενεργός εξοπλισμός θα καταλήγουν σε ειδικά διαμορφωμένο κεντρικό χώρο ελέγχου (ControlRoom), ο οποίος θα πρέπει:

· να είναι κλειστός και ασφαλιζόμενος,

· να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,

· να διαθέτει κατάλληλο αερισμό ή κλιματισμό,

· να διαθέτει επαρκή ηλεκτρική τροφοδοσία και γείωση,

· να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS),

· και να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.

Δικαίωμα πρόσβασης στον χώρο αυτό θα έχουν αποκλειστικά ο ορισμένος υπεύθυνος ασφαλείας και οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος.

1.6 Δικτυακή Υποδομή και Καλωδιώσεις
Δεδομένου ότι το σύστημα θα αποτελείται από ψηφιακές κάμερες τεχνολογίας IP, η μεταφορά εικόνας, δεδομένων και τροφοδοσίας θα πραγματοποιείται μέσω δομημένης καλωδίωσης δικτύου, με χρήση καλωδίου τύπου U/UTP ή F/UTP κατηγορίας CAT6, κατάλληλου για εξωτερική χρήση, με περίβλημα πολυαιθυλενίου (PE) και ενισχυμένη μόνωση όπου απαιτείται. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα διαθέτουν προστασία έναντι υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, μεταβολών θερμοκρασίας και μηχανικών καταπονήσεων. Όλα τα καλώδια θα είναι πλήρως τερματισμένα, αριθμημένα και πιστοποιημένα, με απολήξεις σε κατάλληλα patchpanels εντός του κεντρικού ικριώματος (rack).

1.7 Μεταγωγείς Δικτύου – PoESwitches
Όλες οι κάμερες θα συνδέονται σε τουλάχιστον δύο κεντρικούς διαχειριζόμενους μεταγωγείς δικτύου τύπου PoE (PoweroverEthernet), οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την ηλεκτρική τροφοδοσία των καμερών, τη διαχείριση της δικτυακής επικοινωνίας, τη μεταφορά δεδομένων εικόνας και τη διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα καταγραφής. Θα προβλεφθεί επαρκής αριθμός θυρών και συνολικό PoEpowerbudget, καθώς και διαθέσιμη χωρητικότητα για μελλοντική επέκταση του συστήματος.

1.8 Διαχείριση και Λειτουργία του Συστήματος
Το σύστημα θα παρέχει στον εξουσιοδοτημένο χειριστή τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης, ταυτόχρονης προβολής πολλαπλών εικόνων, χειρισμού των περιστροφικών καμερών PTZ, αναζήτησης και αναπαραγωγής καταγεγραμμένου υλικού, εξαγωγής επιλεγμένων τμημάτων καταγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφής των ενεργειών των χρηστών. Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται με προσωπικά διαπιστευτήρια και διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης.
1.9 Προστασία και Αδιάλειπτη Λειτουργία
Το κεντρικό σύστημα καταγραφής, οι δικτυακοί μεταγωγείς, οι οθόνες και ο κρίσιμος εξοπλισμός θα τροφοδοτούνται μέσω κατάλληλου συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). Θα προβλεφθούν επίσης διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις και κεραυνικά φαινόμενα, ιδιαίτερα για τον εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, ο οποίος θα διαθέτει κατάλληλο βαθμό στεγανότητας και μηχανικής αντοχής.

1.10 Παράδοση και Έλεγχος Εγκατάστασης
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν: έλεγχος ορθής λειτουργίας όλων των καμερών, έλεγχος και ρύθμιση οπτικού πεδίου, έλεγχος ποιότητας καταγεγραμμένης εικόνας, δοκιμή συνεχούς καταγραφής και καταγραφής κατόπιν ανίχνευσης κίνησης, έλεγχος χωρητικότητας και εκτιμώμενου χρόνου διατήρησης καταγραφών, έλεγχος χειρισμού των καμερών PTZ και εκπαίδευση του υπεύθυνου ασφαλείας. Θα παραδοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού, το σχέδιο θέσεων καμερών, η αρίθμηση/αντιστοίχιση καλωδιώσεων και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.

Η ακριβής θέση, ο αριθμός, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καμερών θα οριστικοποιηθούν κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας και εκπόνησης σχεδίου κάλυψης, ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του συστήματος με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 929/Β/07.02.2024, να περιοριστούν τα τυφλά σημεία και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα εικόνας σε όλους τους επιτηρούμενους χώρους.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Ποσότητα
	Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο (€)

	1
	Κάμερα εξωτερικού χώρου IP με IR, ρυθμιζόμενου φακού, ανάλυσης 8MP 4K, εμβέλειας λήψης σε πλήρες σκοτάδι έως 50 μέτρα
	20
	255,00
	5.100,00

	2
	Κάμερα εσωτερικού/εξωτερικού χώρου IP με IR, ρυθμιζόμενου φακού, ανάλυσης 8MP 4K, εμβέλειας λήψης σε πλήρες σκοτάδι έως 40 μέτρα
	24
	240,00
	5.760,00

	3
	Περιστροφική κάμερα SpeedDome (PTZ), 1/3΄΄ Sony ISX006 12MP, περιστροφή 360°, FHD, IR έως 50 m, IP66, οπτικό zoom x4
	2
	1.125,00
	2.250,00

	4
	Ψηφιακό καταγραφικό (DVR/NVR) 8MP 4K, δυνατότητα σύνδεσης έως 64 IP καναλιών, καταγραφή 8MP 4K στα 25fps, 8 αποσπώμενοι δίσκοι HDD με δυνατότητα εξωτερικής επέκτασης
	1
	3.525,00
	3.525,00

	5
	Διαχειριζόμενος μεταγωγέας δικτύου PoESwitch, 24 θυρών
	3
	412,50
	1.237,50

	6
	Σκληρός δίσκος αποθήκευσης, χωρητικότητας 10TB
	3
	600,00
	1.800,00

	7
	Τροφοδοτικό 220V / 12,5V στα 8A
	1
	30,00
	30,00

	8
	Καλώδιο δικτύου UTP CAT6, εξωτερικής/εσωτερικής χρήσης (μέτρα)
	4.500
	0,825
	3.712,50

	9
	Στεγανό εξωτερικό κουτί τοποθέτησης κάμερας
	44
	9,00
	396,00

	
	Αξία προμήθειας εξοπλισμού
	
	
	23.811,00 €

	
	Εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, δομημένης καλωδίωσης και παραμετροποίησης συστήματος
	
	
	6.189,00 €

	
	Καθαρή Αξία:
	
	
	30.000,00 €

	
	Φ.Π.Α. 24%:
	
	
	7.200,00 €

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	
	
	37.200,00 €
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	ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	37.200,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	149/2026

	
	
	ΑΛΕ:
	015.3120989003


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. ΓΓΑ/35413/2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 929/Β/07.02.2024) περί ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων. Η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους αδειούχους εγκαταστάτες και όχι από μη εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη και ορθή λειτουργία του συστήματος και η νομική κάλυψη σε περίπτωση περιστατικού.

Κάμερες Εξωτερικού Χώρου IP
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Τύπος αισθητήρα
	ColorSony, ρυθμιζόμενου φακού (varifocal)

	Ανάλυση
	8MP 4K

	Νυχτερινή λήψη (IR)
	Δυνατότητα λήψης σε πλήρες σκοτάδι, εμβέλεια IR έως 50 μέτρα

	Πρωτόκολλο
	Δικτυακή κάμερα IP

	Χρήση
	Περιμετρική κάλυψη, είσοδοι/έξοδοι, εξωτερικοί χώροι εγκατάστασης


Κάμερες Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου IP
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Τύπος αισθητήρα
	ColorSony, ρυθμιζόμενου φακού (varifocal)

	Ανάλυση
	8MP 4K

	Νυχτερινή λήψη (IR)
	Δυνατότητα λήψης σε πλήρες σκοτάδι, εμβέλεια IR έως 40 μέτρα

	Πρωτόκολλο
	Δικτυακή κάμερα IP

	Χρήση
	Είσοδοι/έξοδοι κύριου χώρου γηπέδου, διάδρομοι, κλίμακες, κερκίδες, κοινόχρηστοι χώροι


Περιστροφική Κάμερα SpeedDome (PTZ)
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Αισθητήρας
	1/3΄΄ Sony ISX006, ανάλυση 12MP

	Περιστροφή
	360° (Pan – Tilt), με δυνατότητα προγραμματισμού

	Ανάλυση εικόνας
	FHD (Full HD)

	Οπτική μεγέθυνση (Zoom)
	Οπτικό zoom x4 (έως x24 σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης)

	Νυχτερινή λήψη
	8 Power LED Array, εμβέλεια έως 50 μέτρα, ευαισθησία 0,01lux color

	Βαθμός προστασίας
	IP66 (κατάλληλη για εξωτερική χρήση)

	Τροφοδοσία
	Φορτίο έως 3A

	Χειρισμός
	Πλήρης έλεγχος σε πραγματικό χρόνο από τον υπεύθυνο ασφαλείας μέσω χειριστηρίου ή λογισμικού διαχείρισης

	Θέσεις εγκατάστασης
	Μία (1) στο κέντρο του γηπέδου και μία (1) στον εξωτερικό χώρο, πλευρά κεντρικής εισόδου


Κεντρικό Καταγραφικό Σύστημα (DVR/NVR)
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Ανάλυση καταγραφής
	8MP 4K, ρυθμός καταγραφής έως 25fps ανά κανάλι

	Χωρητικότητα καναλιών
	Δυνατότητα σύνδεσης, διαχείρισης και καταγραφής έως 64 ψηφιακών καμερών IP (κατ' ελάχιστον 48 σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις)

	Αποθηκευτικά μέσα
	8 αποσπώμενοι σκληροί δίσκοι (HDD), με δυνατότητα εξωτερικής επέκτασης χωρητικότητας

	Διάρκεια διατήρησης καταγραφών
	Τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, βάσει των τελικών παραμέτρων ανάλυσης/συμπίεσης

	Τρόπος καταγραφής
	Συνεχής (24ωρη) για το ~50% των καμερών κρίσιμων χώρων· καταγραφή κατόπιν ανίχνευσης κίνησης για τις υπόλοιπες

	Λειτουργίες διαχείρισης
	Ζωντανή παρακολούθηση, πολλαπλή προβολή, αναζήτηση/αναπαραγωγή, εξαγωγή υλικού, διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών χρηστών


Δικτυακός Εξοπλισμός και Αποθηκευτικά Μέσα
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Μεταγωγείς δικτύου (PoESwitch)
	Διαχειριζόμενοι, 24 θυρών, τουλάχιστον 2 τεμάχια, με επαρκές PoEpowerbudget και διαθέσιμη χωρητικότητα για μελλοντική επέκταση

	Σκληροί δίσκοι
	Χωρητικότητας 10TB έκαστος, κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία καταγραφικού συστήματος (τύπου surveillance)

	Τροφοδοτικό
	220V AC / 12,5V DC στα 8A, για τροφοδοσία βοηθητικού εξοπλισμού

	Αδιάλειπτη τροφοδοσία
	Σύστημα UPS για το κεντρικό καταγραφικό, τους μεταγωγείς δικτύου, τις οθόνες και τον κρίσιμο εξοπλισμό

	Προστασία υπερτάσεων
	Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις και κεραυνικά φαινόμενα, ιδίως για εξοπλισμό εξωτερικού χώρου


Δομημένη Καλωδίωση Δικτύου
	Χαρακτηριστικό
	Απαίτηση

	Τύπος καλωδίου
	U/UTP ή F/UTP κατηγορίας CAT6

	Περίβλημα
	Πολυαιθυλένιο (PE), κατάλληλο για εξωτερική χρήση, με ενισχυμένη/διπλή μόνωση όπου απαιτείται

	Προστασία
	Έναντι υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, μεταβολών θερμοκρασίας και μηχανικών καταπονήσεων

	Απολήξεις
	Πλήρης τερματισμός, αρίθμηση και πιστοποίηση καλωδίων· σύνδεση σε patchpanels εντός κεντρικού rack

	Οδεύσεις
	Εντός κατάλληλων σωληνώσεων ή καναλιών προστασίας, ανάλογα με τη διαδρομή


Εγγυήσεις και Δικαιολογητικά
· Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος: τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

· Εγγύηση μηχανημάτων: τουλάχιστον τρία (3) έτη.

· Εγγύηση κεραιών/λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού: τουλάχιστον ένα (1) έτος.

· Ο εξοπλισμός να διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη νόμιμη και ορθή λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

· Η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από πιστοποιημένους/αδειούχους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας, με έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών εγκατάστασης.

· Παράδοση τεχνικών εγχειριδίων, σχεδίου θέσεων καμερών, αρίθμησης καλωδιώσεων και οδηγιών λειτουργίας/συντήρησης του συστήματος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη τεχνική τεκμηρίωση (prospectus/φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών) και πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερόμενου εξοπλισμού με τα ανωτέρω πρότυπα, πριν την οριστική παραλαβή.
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Προμήθεια:


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

	
	
	
	

	
	
	Προϋπολογισμός:
	37.200,00 € με ΦΠΑ

	
	
	Χρηματοδότηση:
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

	
	
	Αρ. Μελέτης:
	149/2026

	
	
	ΑΛΕ:
	015.3120989003


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
9. Τις δ/ξεις του Ν. 5314/29.06.2026-«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα το άρθρο 32γ 
12. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:


Α) Η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση
Β) Η συγγραφή υποχρεώσεων

Γ) Η τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με το Άρθρο 32 παρ. γ «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στη διαπραγμάτευση ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαπραγμάτευσης.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προδιαγραφές – Σύμβαση – Εγγυήσεις 

Προδιαγραφές: Όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σύμβαση

Κατακύρωση αποτελέσματος:
Η αρμόδια επιτροπή της διαπραγμάτευσης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, εισηγείται την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος προς τη Δημοτική Επιτροπή. 

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε διάστημα 5 ημερών οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ανάδοχος-Προμηθευτής

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Χρόνος διάρκειας της προμήθειας

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δέκα ημέρες (10) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10ο. Χρόνος παράδοσης - Τόπος παράδοσης. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε συνολικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τον προμηθευτή βαραίνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης, με γραπτή αιτιολόγηση που θα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Άρθρο 11ο Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου. 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο Τρόπος  πληρωμής

Η καταβολή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει κατόπιν της παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παραλαβής).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 13ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 14ο . Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, κατά την ημέρα παράδοσης.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 15ο Πλημμελής ποιότητα.

Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στο κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του Δήμου και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται προς αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16ο Γλώσσα σύνταξης
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.

Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα ή μεταφρασμένα και μη νομίμως επικυρωμένα δε λαμβάνονται υπόψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, με εξαίρεση τα διεθνή σύμβολα.

Άρθρο 17ο :  Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την προσφορά.  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (€) και αφορά το σύνολο των ειδών.

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν υπόψη ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται τους ισχύοντες κατά την ημέρα της διαπραγμάτευσης φόρους, τέλη και κρατήσεις, καθώς και το όποιο κόστος και έξοδα προκύπτουν σε εφαρμογή της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και μελέτης.

Άρθρο 18ο :  Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που ζητούνται από το κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της παρούσης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις τεχνικές περιγραφές.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
14. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Πιστοποιητικά Ελέγχου ποιότητας (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ευανάγνωστα) του είδους από Διαπιστευμένο /Πιστοποιημένο Φορέα Δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15. Στην συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες, για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

16. Για την επαγγελματική του δραστηριότητα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

17. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του θα δηλώσει τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών. Θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

18. Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ   …….

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΛ. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ  …….

	                ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χημικός  Μηχανικός ΠΕ
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Πολ.Μηχ. ΠΕ


Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας (μπασκέτες, ηλεκτρονικοί πίνακες, κάμερες ασφαλείας) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προμηθειών, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- την υπ’ αριθ. 147/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 64.542,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- την υπ’ αριθ. 148/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και χρονομέτρων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 53.692,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- την υπ’ αριθ. 149/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

3. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και την αποστολή αυτής σε φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παράδοση και εγκατάσταση πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

4. Την συγκρότηση Επιτροπής διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη

1)  Σίδερης Ελευθέριος - Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος της Επιτροπής
 2)  Πάντζου Ζωή  - Μηχανικός  Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Γραμματέας της Επιτροπής
 3)  Βουκελάτος Θωμάς – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

  Αναπληρωματικά Μέλη

  1)  Παπαρίζου Βικτωρία - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής
  2)  Γράψα Γεωργία –  Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Αναπληρώτρια Γραμματέας
  3)  Περδικάρη Βασιλική – Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

1. την ανωτέρω εισήγηση
2. Τα άρθρα 139 έως 142 και το άρθρο 615 του Ν.5314/2026

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας (μπασκέτες, ηλεκτρονικοί πίνακες, κάμερες ασφαλείας) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

2.Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προμηθειών, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- την υπ’ αριθ. 147/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 64.542,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- την υπ’ αριθ. 148/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και χρονομέτρων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 53.692,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

- την υπ’ αριθ. 149/2026 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου»,  προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

3. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και την αποστολή αυτής σε φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παράδοση και εγκατάσταση πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

4.Την συγκρότηση Επιτροπής διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη

1)  Σίδερης Ελευθέριος - Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος της Επιτροπής
 2)  Πάντζου Ζωή  - Μηχανικός  Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Γραμματέας της Επιτροπής
 3)  Βουκελάτος Θωμάς – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

  Αναπληρωματικά Μέλη

  1)  Παπαρίζου Βικτωρία - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής
  2)  Γράψα Γεωργία –  Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Αναπληρώτρια Γραμματέας
  3)  Περδικάρη Βασιλική – Χημικός Μηχανικός ΠΕ

                 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 363/2026.     
    Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
             Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης
                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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